Część praktyczna składała się z dwóch części: w pierwszej mieliśmy za zadanie skonfigurować najzwyklejszego ospfa tak, aby podsieci routera R31 miały móc się pingować z podsiecią routera R21.

W drugiej dochodził AS Providera, mieliśmy skonfigurować BGP tak, żeby móc pingować z zielonych podsieci AS 200 podsieć *Internet*. Kolejnym krokiem było ustawienie LocalPrefa, od strony Providera, na podsieci zielone tak, aby ruch z podsieci *Internet* przechodził do zielonych prawym łączem. Następnie mieliśmy zasymulować awarię prawego łącza, ruch wtedy powinien iść lewym łączem.